내진시스템 마루틀 특기시방서

(강당용 : DPS-6041S. 체육관용 : DPS-6035S)

1. 적용범위

가. 본 시방은 내진시스템마루틀 설치공사에 적용한다.

나. 본 시스템이 적용되는 마루틀의 최소높이는 70mm로 한다.

다. 본 공사에 사용되는 부자재는 KS규격에 준한다.

2. 공작도 및 견본품

가. 도급자는 제작 및 설치에 필요한 제작도면과 설치상세도를 작성하여 감독원의

승인을 받아야 한다.

나. 도급자는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

3. 일반사항

가. 마루틀 설치 목적

-  마루틀의 설치목적은 용도에 따른 허용하중을 충족하고 마루널과 건물 구조부

바닥을 이격시킴과 동시에 마감재의 수평을 유지하며 충격흡수기능으로 사용

자에게 쾌적한 환경을 제공함에 있다.

나. 자재 및 설계도면 규격의 변경

-  마루틀의 규격은 설계도면에 의하나 장선 및 조절지주는 마루틀 설치 목적과

시설의 내구성 및 쾌적성을 결정하는 재질과 구조가 동등 이상일 경우 변경

가능하다.

4. 재료 및 규격

가. 뉴텍철제장선(NT70)

- 아연도금 장선 : 70×40×1.2t,  L : 2,400~4,000

나. 방진조절너트

- 방진고무 : 62×56×15t,

- 헤드너트 : 아연도금조절너트(M12, 138×50×2.0t),

다. 조절지주

- 볼    트 : M12 무두볼트 (H:50mm~200mm 변화치수)

- 플레이트 : 방진고무플레이트(Ø20×10t)

라. 기타 부자재는 시공조건 및 설계규격에 준 한다

5. 마루틀 설치

가. 마루틀이 설치되는 바닥에서 마루하부널(합판)이 설치되는 높이는 90mm를

표준으로 한다(최소 70mm~최대 250mm).

나. 건물내부의 마감을 결정하기 전 마루틀 설치를 위한 적정 마감선을 협의한다.

다. 시공바닥은 깨끗이 청소 완료 후 작업 인수하며 마루틀 하부에 설치하는 전기,

통신선로는 마루틀 시공 후 설치한다.

라. 관리자는 걸레받이 설치 시 도면에 의거 걸레받이가 수평이 되도록 점검한다.

마. 장선은 걸레받이 하단부에서 하부널 및 마루널의 두께 만큼 제외하고 허용오차

±1MM 이내의 범위에서 시공한다.

바. 장선의 간격은 300~450mm, 높이조절지주 간격은 600~900mm로 한다.

(마루틀 및 지주의 간격은 설계조건에 따라 조절할 수 있다)

사. 철제장선의 연결부분은 지주의 중앙에서 10mm이내에 위치하게 한다.

아. 장선옆면은 내벽에서 150mm 이내로 근접시키고 단부는 벽면에서 10mm

이상 이격시키며 출입구부분은 문틀과 평행하게 보강장선을 설치한다.

자. 조절볼트 플레이트의 고정은 1개소이상 금속제 못 또는 에폭시본드로 고정한다

차. 완충조절너트와 조절볼트의 결합 깊이는 5mm 이상으로 한다.

카. 수평조정이 완전히 끝나면 현장관리자 입회하에 내장목공 책임자와 수평을

확인한 후 마루(하부) 널 시공에 착수하여 추후 하자 한계를 명확히 한다.

6. 마루널 설치

가. 하부널(합판)은 장변을 장선과 직각으로 배치하며 단변 이음은 철재장선의

중앙부에 10~20mm를 띠워 설치하고 장선과 평행이 되도록 한다.

나. 하부널(합판) 시공은 철제장선에 400mm이하 간격으로 반드시 나사못으로 고정

하며 연결부분의 고정간격은 200mm이하로 한다.

다. 환기구 하부 및 전기통신 선로를 위한 플로어박스 주변은 특별히 보강한다.

7. 현장관리

가. 반입 및 적재

-  자재의 현장반입은 3일전 실시하며 적정온도 및 습도를 유지하여 보관한다.

-  자재의 적재높이는 1.2M를 초과하지 않아 전복에 의한 안전사고에 대비한다.

나. 안전관리

- 설치작업 전 작업공정의 안전규정에 준한 안전시설을 하여야 한다.

- 작업자에게 현장상황에 따른 기본적인 개인안전장구를 지급하여 현장 내에서

항상 휴대 활용토록 한다.

- 기타 이외 사항은 산업안전보건법에 따른 안전규정에 준한다.