검  측  체  크  리  스  트

공종 CODE No.		검 측 일 자	200 . . .
공 종	수장(목)공사	위치 및 부위
세 부 공 종	벽체 및 천정	도 면 번 호

검 사 항 목	검사기준 (시방)	시공자		감리자		조치사항
		1차	2차	1차	2차
1. 먹놓기 상태를 확인(수직, 수평, 직각)하였는가?	check먹 필히 시공
2. 목재의 함수율 시험은 실시하였는가?	구조용 20%이하 수장재 15%이하
3. 목재의 보관상태는 양호한가? (받침목을 깐 후 종류별, 규격별로 적재시키고 보양재를 덮어 목재의 변형율 유지)
4. 목재의 공이 또는 결함의 상태는 없는가?
5. 문틀 및 창문틀과의 연결 부분의 마무리작업은 적정하며 수평과 수직은 정확한가?
6. 수장재의 보이는 면의 못박기 상태는 양호한가?
7. 목재 부분의 방수처리는 되었는가?
8. 기둥, 샛기둥 및 칸막이가 흔들리지 않게 고정되어 있는가?
9. 띠장간격, 판이음위치, 띠장위치 공법 등 확인(내장재 접착 공법인 경우 띠장면의 대패깍이 정도, 접합부의 유무)
10. 천정
① 달대, 반자틀 간격은 규정대로 하였는가	달대 ＠900 반자틀＠450x450
② 천정대 Joint 요철상태 확인	1m이내
③ 아연도 및 스테인레스 못 사용(녹방지)	녹방지 페인팅
④ 수평상태는 양호한가?	수평잣대 확인
⑤ 등기구 보강 등은 견고히 하였는가?
⑥ 못의 고정 간격 상태는 적절한가?	이음부는 150mm이내 중앙부는 200mm이내
⑦ 천정고는 2.3m(욕실 2.1m)가 확보되는가?	거 실 : 2,300 욕 실 : 2,300 발코니 : 2,360
11. 벽체틀
① 각재의 규격 및 간격은 양호한가?	시공상세도 의거
② 아연도 및 스테인레스 못을 사용하는가?	육안 확인(자재확인)
③ 못의 고정 간격 상태는 적절한가?	이음부는 150mm이내 중앙부는 200mm이내
④ 수직 및 수평상태는 양호한가?	수평잣대 확인
⑤ 각종부착물 보강목 시공상태(주방기구)는 양호한가?
⑥ 단열재 시공상태는 양호한가?	파손여부, 테핑 및 고정

검사항목	검사기준 (시방)	검 사 결 과				조치사항
		시공자		감리자
		1차	2차	1차	2차
⑤ 각종부착물 보강목 시공상태(주방기구)는 양호한가?
⑥ 단열재 시공상태는 양호한가?	파손여부, 테핑 및 고정
12. 목재 가공품(커텐BOX, 걸레받이, 반자돌림 재료 분리대)
① 고정상태
② 커텐BOX와 문 상부틀과의 이음부분 상태 확인
③ 맞춤, 이음상태	0.5mm이내
④ 아연도 및 SUS못 사용
⑤ 수직, 수평상태
⑥ 걸레받이 휨 현상 및 본드 접착상태
⑦ 몰딩오염(몰탈, 페인트)
⑧ 욕실 천정몰딩 문틀상단 위로 선 바르게 시공확인
⑨ 반자돌림의 이음부(코너, 직선이음부)확인
⑩ 마루굽틀 높이 및 휨 상태확인
13. 공사중 또는 공사후에 오염, 손상의 우려가 있는 부분에 대하여는 보양을 해주고 있는가?
14. 단열재 시공상태 확인(밀실시공)
15. 석고보드 도아록 마찰부위 보강확인	20x20mm
16. 석고보드 상부 벽걸이 부분 보강확인	시공상세도 의거
17. 석고보드에 곰팡이 방지제(방균PAINT 등) 도포 시공 하였는가?
18. 석고보드의 이음매와 코너의 처리는 양호한가?
19. 석고보드 JOINT틈새 본드 사춤상태(이음간격 확인)
22. 석고보드의 모서리면 등의 훼손 및 파손된 것은 사용하지 않았는가?
23. 아연도 못을 사용하며 못의 길이는 적합한가?	재료두께의 2.5배 이상
특기사항

시공자점검	(인)	감리원검측	성명 (인)
시공자재점검		감리원재검측