액체와 고체의 밀도

영남대학교  화학공학과 13학번 이재용

실험 목적:밀도란 물질의 질량을 부피로 나눈 값으로 ‘밀도’ 비교를 통한 질량과 부피사이의

관계를 파악

실험 재료:눈금 실린더, 저울 , 증류수, 미지액체, 온도계, 알루미늄호일, 동전

실험 방법

*물의 밀도

1.물 10ml를 눈금 실린더에 넣고 물의 질량과 밀도를 계산

2.물 20ml를 눈금 실린더에 넣고 물의 질량과 밀도를 계산

3.두 밀도의 평균값을 계산

4.현재의 온도 측정

*미지액체의 밀도

1.미지액체 10ml를 눈금실린더에 넣고 미지액체의 질량과 밀도를 계산

2.미지액체 20ml를 눈금실린더에 넣고 미지액체의 질량가 밀도를 계산

3.두밀도의 평균값 계산

4.현재의 온도 측정

*알루미늄 호일의 두께

1.알루미늄 호일을 펴서 10X10 cm 로 자르기

2.호일을 접어서 측정하기 편한 상태로 만든 후 호일의 무게 측정

3.호일의 밀도가 2.70g/㎤라면 호일의 부피는 질량과 밀도로부터 계산가능

4.따라서 호일의 두께가 계산가능

*동전의 밀도와 두께

1.동전 10개를 준비해서 동전전체의 무게를 잰다

2.물 20m;를 눈금 실린더에 넣은후 측정

3.동전 10개를 실린더에 넣어준다.

4.동전의 부피계산

5.측정 된 동전의 부피와 질량으로 동전 한 개의 밀도를 계산

6.실린더에서 동전을 꺼낸 후 동전의 수분을 제거

7.동전의 지름 측정

8.동전의 두께 계산

*이론

1.어떤 물체의 질량m 부피를 v라 하면 밀도 D=m/v

2.거의 모든 물체는 가열되면 일반적으로 팽창하므로 밀도는 온도에 따라 변한다.

3.눈금 실린더는 메니스커스(오목한 형태)의 가장 낮은 부분을 관찰하여 읽는다.

4.구의부피=V = (4/3)πr³

원기둥의 부피=πr²h

직육면체의 부피=LWH